**附件1、**

**三方报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌型号** | **参数** | **数量（套）** | **单价（元）** | **总价****（元）** | **备注** |
|
|
| 1 | 10寸人脸识别测温门禁 | 宇视ET-S51H-BTS1 | 10寸触摸屏；5万人脸库容，10万过人记录；测温范围30°~45℃，测温误差≤0.2℃，测温距离0.5米； | 1 |  |  | 含立式支架 |
| 2 | 红外热成像测温仪热影400 | 宇视TIC400B | 非制冷红外焦平面探测器探测器分辨率：384\*288热成像镜头：18mm可见光： CMOS 超宽动态 ICR日夜型枪型网络摄像机可见光分辨率：1920\*1080可见光镜头：3.6～17mm测温范围：20℃～50℃测温精度：≤±0.3℃测温距离：3~10m鱼贯式形成人流进入，可同时检测8人体温数值，预估120人/分钟 | 2 |  |  | 设备包含测温仪、黑体、三脚架、电脑套装、客户端软件等产品，一体化交付，到场即可应用 |
| 合计 |  |  |