附件1：

**采购需求和响应报价单**

**一、采购需求**

1、现场作业范围见下表《响应报价单》。

2、功能需求

1)、检测深度超过地表以下15m；

2)、识别分析成果不受地下水的影响；

3)、能够提供检测范围内地下岩土体的剪切强度；

4)、检测成果中能够明确体现地下岩土体分层情况（含是否有脱空或疏松）。

**二、响应报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容（需求） | 数量（条） | 综合单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 科技馆内部道路、绿化脱空检测（检测线21条） | 21 |  |  | 因实际检测需要增加检测线不增加费用。 |
|  | 合 计 |  | | | |
| 总计金额（大写） | |  | | | |

响应报价单位（盖章）：

法定代表人：

代 表 人：

联系电话：